附件1

用户水龙头水质监测结果

（2022年第一季度）

信息发布单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | | | 监测指标合格率（%） | 备注 |
| 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |  |
| 2 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |  |
| 3 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |  |
| 4 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.00028 | 0.0002 | 0.000245 | 100 |  |
| 5 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100 |  |
| 6 | 铬（六价）(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 |  |
| 7 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | 0.00023 | <0.00007 |  | 100 |  |
| 8 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 100 |  |
| 9 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.0012 | 0.00039 | 0.00065 | 100 |  |
| 10 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 |  |
| 11 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.1025 | 0.0716 | 0.0859 | 100 |  |
| 12 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | ≤10 | 2.03 | 1.65 | 1.91 | 100 |  |
| 13 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 100 |  |
| 14 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | <0.00010 | <0.0001 | 100 |  |
| 15 | 溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 |  |
| 16 | 甲醛(mg/L) | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 |  |
| 17 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 100 |  |
| 18 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100 |  |
| 19 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100 |  |
| 20 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |  |
| 21 | pH值 | 6.5～8.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 100 |  |
| 22 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.018 | 0.0049 | 0.009 | 100 |  |
| 23 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.048 | 0.003 | 0.014 | 100 |  |
| 24 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.0023 | <0.00006 |  | 100 |  |
| 25 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.099 | 0.00018 | 0.008 | 100 |  |
| 26 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.028 | <0.0008 |  | 100 |  |
| 27 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 20.4 | 18.2 | 19.0 | 100 |  |
| 28 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 16.3 | 14.2 | 14.9 | 100 |  |
| 29 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 160 | 142 | 147.9 | 100 |  |
| 30 | 总硬度（以CaCO计）/（mg/L） | ≤450 | 97.7 | 68.3 | 79.9 | 100 |  |
| 31 | 耗氧量（CODMn法，以O计）/（mg/L） | ≤3 | 1.69 | 1.51 | 1.60 | 100 |  |
| 32 | 挥发性酚类（以苯酚计）/（mg/L） | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 |  |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 100 |  |
| 34 | 臭氧(mg/L) | ≤0.3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 |  |
| 35 | 游离余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.61 | 0.27 | 0.39 | 100 |  |
| 36 | 氨氮(mg/L) | ≤0.5 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 100 |  |

说明：

（1）本信息来源于舟山市疾病预防控制中心。

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（3）监测指标合格率（%）=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%

附件2

用户水龙头水质监测合格率

（2022年第一季度）

信息发布单位：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设区市 | 监测点数  （个） | 监测指标数  （项次） | 监测指标  综合合格率  （%） | 备注 |
| 定海区临城街道 | 14 | 504 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** | 14 | 504 | 100 |  |

说明：

（1）本信息来源于舟山市疾病预防控制中心。

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（3）监测指标综合合格率（%）=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。