附件1

用户水龙头水质监测结果

（2023年第一季度）

信息发布单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率（%） | 备注 |
| 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |  |
| 2 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |  |
| 4 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.00037 | 0.00027 | 0.00034 | 100 |  |
| 5 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100 |  |
| 6 | 铬（六价）(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 |  |
| 7 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | 0.00096 | <0.00007 |  | 100 |  |
| 8 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 100 |  |
| 9 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 |  |
| 10 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.266 | 0.248 | 0.259 | 100 |  |
| 11 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | ≤10 | 3.43 | 3.23 | 3.34 | 100 |  |
| 12 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00028 | 0.00024 | 0.00026 | 100 |  |
| 13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.00081 | <0.0003 |  | 100 |  |
| 14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 |  |
| 15 | 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 100 |  |
| 16 | 三卤甲烷 | ≤1 | <1 | <1 | <1 | 100 |  |
| 17 | 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 |  |
| 18 | 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 |  |
| 19 | 溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 |  |
| 20 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | 100 |  |
| 21 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100 |  |
| 22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100 |  |
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |  |
| 24 | pH值 | 6.5～8.5 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 100 |  |
| 25 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.023 | 0.010 | 0.015 | 100 |  |
| 26 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.029 | 0.0086 | 0.0168 | 100 |  |
| 27 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.041 | 0.00014 | 0.00403 | 100 |  |
| 28 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.069 | 0.00091 | 0.00864 | 100 |  |
| 29 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.03 | 0.0017 | 0.0088 | 100 |  |
| 30 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 55.3 | 50.3 | 53.1 | 100 |  |
| 31 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 37.4 | 34.6 | 36.2 | 100 |  |
| 32 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 182 | 178 | 180 | 100 |  |
| 33 | 总硬度（以CaCO计）/（mg/L） | ≤450 | 91 | 79.0 | 84.8 | 100 |  |
| 34 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | ≤3 | 1.57 | 1.2 | 1.39 | 100 |  |
| 35 | 氨（以N计）(mg/L) | ≤0.5 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 100 |  |
| 36 | 臭氧(mg/L) | ≤0.3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 |  |
| 37 | 游离氯(mg/L) | 0.05～4 | 0.58 | 0.09 | 0.27 | 100 |  |

说明：

（1）本信息来源于舟山市疾病预防控制中心。

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（3）监测指标合格率（%）=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%

附件2

用户水龙头水质监测合格率

（2023年第一季度）

信息发布单位：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设区市 | 监测点数（个） | 监测指标数（项次） | 监测指标综合合格率（%） | 备注 |
| 定海区临城街道 | 13 | 481 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** | 13 | 481 | 100 |  |

说明：

（1）本信息来源于舟山市疾病预防控制中心。

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

 （3）监测指标综合合格率（%）=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。